Załącznik nr 3.1

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**TRAKTOR**

Nazwa własna produktu/model ……………………….

Producent:………………………………………………….……...

Model: ………………………………………………………………..

**ILOŚĆ: 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWYOPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| 1. | Stan – nowy, nie używany | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 2. | Napęd: 4x4 4WD | Napęd: ……………………………………………………. |
| 3. | Silnik 3 -cylindrowy chłodzony cieczą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 4. | Moc – nie mniej niż 24 KM | Moc: ………………………………………………………..KM |
| 5. | Pojemność silnika nie mniej niż 1100 cm3 | Pojemność silnika ……………………………………..cm3 |
| 6. | Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 19 l | Pojemność zbiornika paliwa …………………………… l |
| 7. | Liczba biegów nie mniej niż: przód 2, tył 2; | Liczba biegów: przód ………………….., tył ……………… |
| 8. | Prędkość maksymalna nie mniej niż 19.0 km/h | Prędkość jazdy w zakresie ………….. – ………… km/h |
| 9. | Wspomaganie kierownicy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 10. | WOM / PTO - nie mniej niż 540 (rpm) | WOM / PTO …………………………………. (rpm) |
| 11. | TUZ 3 – punktowy KAT I | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 12. | Udźwig TUZ na końcówkach kulowych – nie mniej niż 600 kg | Udźwig TUZ na końcówkach kulowych ………….. kg |
| 13. | Zaczep do przyczepy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 14. | Typ opon - rolnicze | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 15. | Długość: nie więcej niż 2700 mm | Długość: ……………………………..……………………… mm |
| 16. | Szerokość całkowita z oponami: nie więcej niż 1400 mm | Szerokość całkowita z oponami: ………………….mm |
| 17. | Rozstaw osi nie mniej niż 1500 mm | Rozstaw osi ………………………………………………... mm |
| 18. | Promień skrętu nie więcej niż 2200 mm | Promień skrętu …………………………………………… mm |
| 19. | Kabina wyposażona w ogrzewanie, lusterka boczne, lusterko cofania wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 20. | Hamulec ręczny/postojowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 21. | Prześwit nie mniej niż 280 mm | Prześwit ………………………………………………………. mm |
| 22. | Wysokość traktora wraz z kabiną: nie więcej niż 2300 mm | Wysokość traktora wraz z kabiną: ………………… mm |

\*zakreślić właściwe lub skreślić niewłaściwe

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

…………………………………………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**UWAGA !**

**Należy podpisać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*